*Приложение № 4 к Документации о закупке*

**Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование закупаемого товара, работы, услуги | Количество | Единица изменения | Начальная (максимальная) цена единицы товара работы услуги, рублей[[1]](#footnote-1) | Сумма по позиции, рублей |
| 1 | Стойка «Тип 2 — Эконом» (обслуживание физических лиц)  Размер: 1500 х 400 х 1200 мм. Стойка из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень толщиной 16 мм.. Часть стойки, расположенная ниже держателя для сумок, облицована пластиком ARPA 2608-матовый. Боковая часть модуль стойки из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 толщиной 32 мм. Часть стойки, расположенная выше держателя для сумок оклеивается ПВХ оранжевого цвета 035 ORACAL 641. Нижняя часть стойки на высоту 150 мм от пола из ЛДСП с наклеенным крашенным порошковой краской цвета металлик МЕ 939-темный металлом толщиной 1 мм с отступом 16 мм во внутрь стойки. Держатель для сумок из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета ARPA 2608-матовый. Столешница из ЛДСП серого цвета U9203 шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета ARPA 2608-матовый. По периметру стойки, держателя для сумок и столешницы ПВХ кромка 2 мм. | шт. | 4 | 15241,54 | 60966,16 |
| 2 | Стойка боковая с полкой  Размер: 1500 х 400 х 1200 мм. (ширина может отличаться, в размер боковой части стола) Стойка из ЛДСП серого цвета U9203 шагрень толщиной 16 мм. Часть стойки, расположенная ниже держателя для сумок, облицована пластиком RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень. Боковая часть модуль стойки из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень шагрень толщиной 32 мм. Часть стойки, расположенная выше держателя для сумок, оклеивается ПВХ оранжевого цвета 035 ORACAL 641. Нижняя часть стойки на высоту 150 мм от пола из ЛДСП с наклеенным крашенным порошковой краской цвета металлик МЕ 939-темный металлом толщиной 1 мм с отступом 16 мм во внутрь стойки. Держатель для сумок из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень. Столешница из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень. По периметру стойки, держателя для сумок и столешницы ПВХ кромка 2 мм. Держатель для сумок должен быть закруглен в местах, где он не примыкает к разделительному стеклу и стене, т.е. возле двери, на крайней стойке. В местах стыковки стоек между собой необходимо сделать отверстие диаметром 50 мм для протяжки проводов. Данное отверстие должно соотноситься с отверстием на стекле, разделяющим стойки. | шт. | 1 | 19246,02 | 19246,02 |
| 3 | Стойка боковая с полкой  Размер: 1900 х 400 х 1200 мм. (уточнить размер до калитки) Стойка из ЛДСП серого цвета U9203 шагрень толщиной 16 мм. Часть стойки, расположенная ниже держателя для сумок, облицована пластиком RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень. Боковая часть модуль стойки из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень шагрень толщиной 32 мм. Часть стойки, расположенная выше держателя для сумок, оклеивается ПВХ оранжевого цвета 035 ORACAL 641. Нижняя часть стойки на высоту 150 мм от пола из ЛДСП с наклеенным крашенным порошковой краской цвета металлик МЕ 939-темный металлом толщиной 1 мм с отступом 16 мм во внутрь стойки. Держатель для сумок из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень. Столешница из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень. По периметру стойки, держателя для сумок и столешницы ПВХ кромка 2 мм. Держатель для сумок должен быть закруглен в местах, где он не примыкает к разделительному стеклу и стене, т.е. возле двери, на крайней стойке. В местах стыковки стоек между собой необходимо сделать отверстие диаметром 50 мм для протяжки проводов. Данное отверстие должно соотноситься с отверстием на стекле, разделяющим стойки. | шт. | 1 | 21976,15 | 21976,15 |
| 4 | Дверь "Калитка" с креплением к стене и запирающим устройством, Размер: ~600 x 1200 x 16 Точная ширина определяется по месту установки. Все элементы крепятся к основаниям рояльными петлями. Дверца ЛДСП серого цвета U9203 шагрень 16мм закрывается изнутри на шпингалет. | шт. | 2 | 5353,07 | 10706,14 |
| 5 | Стойка «Тип 2 — Эконом» (обслуживание физических лиц)  Размер: 1600 х 400 х 1200 мм. Стойка из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень толщиной 16 мм.. Часть стойки, расположенная ниже держателя для сумок, облицована пластиком ARPA 2608-матовый. Боковая часть модуль стойки из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 толщиной 32 мм. Часть стойки, расположенная выше держателя для сумок оклеивается ПВХ оранжевого цвета 035 ORACAL 641. Нижняя часть стойки на высоту 150 мм от пола из ЛДСП с наклеенным крашенным порошковой краской цвета металлик МЕ 939-темный металлом толщиной 1 мм с отступом 16 мм во внутрь стойки. Держатель для сумок из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета ARPA 2608-матовый. Столешница из ЛДСП серого цвета U9203 шагрень толщиной 32 мм, верхняя часть облицована пластиком серого цвета ARPA 2608-матовый. По периметру стойки, держателя для сумок и столешницы ПВХ кромка 2 мм. | шт. | 6 | 15551,02 | 93306,12 |
| 6 | Стекло разделяющее модуль стойки Размер: 500 х 1700 мм Триплекс матовый толщиной 10 мм с закруглением верхних углов радиусом 50 мм и тремя технологическими отверстиями. Одно диаметром 50 мм привязка по центру отверстия снизу справа 209 х 950 мм, два отверстия диаметром 10 мм привязка по центру отверстия снизу справа 200 х 250 мм, 200 х 1050 мм. Алюминиевый профиль размером 20 х 40 х ~250 мм с выемкой под стекло с крепежной планкой. Устанавливается в качестве дополнительного удерживающего приспособления под стекло. Крепится непосредственно к полу. Длина профиля определяется видимой шириной стекла в нижней его части (профиль делается только до стойки) | шт. | 7 | 21301,46 | 149110,22 |
| 7 | Шкаф для документов  Размер: 800 х 320 х 900 мм Шкаф закрытый с двумя створками из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень толщиной 16 мм с ПВХ кромкой 2 мм на хромированных ножках высотой 100 мм. Оснащен замком. Поверхность створок выполняется в одной плоскости с передней частью кромки шкафа | шт. | 10 | 7 664,61 | 76646,10 |
| 8 | Стол эргономичный, угловой с выкатной тумбой, ЛДСП  Размер: 1436\*1463\*750 мм (ширина в размер стойки уточнить перед изготовлением, глубина 1436мм) Стол эргономичный угловой с выкатной тумбой ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень толщиной 16 мм, столешница из ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень 22 мм с ПВХ кромкой 2 мм. Тумба 400 х 450 х ~50 мм внизу ящик и две открытые полки. Нижний ящик тумбы оснащен замком. В зоне обслуживания юридических лиц внешняя часть стола, не закрытая стойкой оклеивается ПВХ оранжевого цвета «035 ORACAL 641». | шт. | 10 | 16 764,62 | 167646,20 |
| 9 | Экран стекло триплекс  Размер: 1400-1500 х 500 (в размер стойки) Изготавливается из хромированных труб диаметром 25мм. Стекло 6мм обработанное по кроям полировкой, бронированное прозрачной пленкой. Экран крепиться к горизонтальной плоскости консолями PL\_T8. Стекло крепиться держателями стекла JK-051,с уплотнителя для стекла JK-052 | шт. | 10 | 4147,62 | 41476,20 |
| 10 | Экран стекло триплекс  Размер: 1900 х 500 (в размер стойки) Изготавливается из хромированных труб диаметром 25мм. Стекло 6мм обработанное по кроям полировкой, бронированное прозрачной пленкой. Экран крепиться к горизонтальной плоскости консолями PL\_T8. Стекло крепиться держателями стекла JK-051,с уплотнителя для стекла JK-052 | шт. | 1 | 8846,15 | 8846,15 |
| 11 | Стол для клиентов  Размер: 1500 х 500 х 1100 мм  ЛДСП серого цвета RAL effect 110-1 или RAL 7035 шагрень толщиной 16 мм (стол и столешница) с ПВХ кромкой 2 мм. Лицевая часть стола из ЛДСП оранжевого цвета (манго) | шт. | 2 | 8153,07 | 16306,14 |
| 12 | Кресло офисное. Механизм качания, хромированная крестовина, пластиковые подлокотники с металлическими вставками, обивка - сетчатая ткань и (кож.зам. - подголовник) | шт. | 10 | 9 713,62 | 97136,20 |
| 13 | Тумба для МФУ А4  Тумба на цоколе или колесах  Размеры: 500\*600\*h600 мм Цвет: белый / серый Столешница 22 мм  Кромка ПВХ 2 мм Фасады с кромкой ПВХ 2 мм Ручки скоба металлик Направляющие полновыкатные | шт. | 4 | 7051,55 | 28206,20 |
| ИТОГО: | | | | | 791 574,00 |

1. **Цена Договора включает в себя** *все расходы Поставщика по изготовлению и/или приобретению Продукции ее доставке в Место доставки (транспортные расходы), в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, стоимость тары или возврат оборотной тары, получения разрешений и пропусков, необходимых для перевозки Продукции на всем маршруте следования, страхования Продукции, погрузки, разгрузки, перегрузки, перевозки, складирования и монтаж Продукции на территории Места Доставки, накладные расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные отчисления, затраты на получение Сопроводительной документации, а также все иные расходы, которые Поставщик вынужден нести в связи с исполнением обязательств по Договору.* [↑](#footnote-ref-1)